
Приложение № 1 от 14.10.2026 г. к договору № 12/2026 от 14.10.2026

	
	УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЛАБРАДОР»
_________________ А.А. Репников
«_________» ____________2026 г.
                                                     м.п.



Перечень и стоимость услуг испытательной лаборатории 
Общества с ограниченной ответственностью «ЛАБРАДОР» 


	№
	Наименование испытываемого материала
	Наименование испытаний и (или) определяемых характеристик (параметров)
	Цена испытания одной партии (пробы), руб. 

	1
	Грунты дисперсные 
	Гранулометрический (зерновой) состав
	2000

	
	
	Влажность
	350

	
	
	Максимальная плотность и оптимальная влажность
	5000

	
	
	Граница текучести
	1500

	
	
	Граница раскатывания
	2000

	
	
	Плотность грунта методом режущего кольца
	1000

	
	
	Плотность скелета (сухого) грунта
	700

	
	
	Показатель текучести
	550

	
	
	Число пластичности
	550

	
	
	Плотность грунта пикнометрическим методом
	3000

	
	
	Коэффициент уплотнения
	700

	
	
	Коэффициент уплотнения прибором (1 участок) 
	1000

	
	
	Коэффициент фильтрации песчаных грунтов
	3000

	2
	Щебень и гравий 
	Зерновой состав
	2000

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	2000

	
	
	Содержание глины в комках
	1000

	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм
	700

	
	
	Марка по дробимости
	2700

	
	
	Морозостойкость щебня
	от 8000

	
	
	Истинная плотность
	1500

	
	
	Средняя плотность и пористость
	2000

	
	
	Насыпная плотность щебня и пустотность
	1000

	
	
	Водопоглощение
	1500

	
	
	Влажность
	500

	
	
	Содержание зерен слабых пород
	1000

	
	
	Адгезия с битумом
	3000

	3


	Песок, 
материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород





Песок (продолжение)
	Зерновой состав и модуль крупности
	2000

	
	
	Содержание глины в комках
	900

	
	
	Содержание глинистых частиц (метод набухания)
	1400

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания)
	1500

	
	
	Влажность
	400

	
	
	Марка по прочности
	2700

	
	
	Истинная плотность 
	1500

	
	
	Пустотность
	300

	
	
	Насыпная плотность 
	350

	4
	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, песчано-гравийные 
	Зерновой состав
	4000

	
	
	Содержание пылевидных и глинистых частиц
	3500

	
	
	Содержание глины в комках
	1000

	
	
	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм
	1500

	
	
	Содержание процентного содержания гравия в смеси
	1500

	
	
	Марка щебня по дробимости
	3500

	
	
	Коэффициент фильтрации готовой смеси
	5000

	
	
	Морозостойкость щебня
	от 8000

	
	
	Водостойкость 
	3500

	
	
	Насыпная плотность
	800

	
	
	Влажность
	1200

	5
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (ЩМАС) 
ГОСТ 9128, ГОСТ 31015
	Средняя плотность
	2000

	
	
	Водонасыщение
	2000

	
	
	Предел прочности при сжатии при температуре 0 ºС
	3000

	
	
	Предел прочности при сжатии при температуре 20 °С
	3000

	
	
	Предел прочности при сжатии при температуре 50 °С 
	3000

	
	
	Зерновой состав и количество вяжущего
	6200

	
	
	Сцепление вяжущего с минеральной частью смеси
	2100

	
	
	Коэффициент уплотнения 
	1000

	
	
	Толщина слоя керна
	500

	
	
	Морозостойкость
	от 8000

	
	
	Водостойкость
	5000

	
	
	Пористость и остаточная пористость
	3500

	
	
	Средняя и истинная плотности остова
	3500

	
	
	Истинная плотность смеси
	3000

	
	
	Стекание вяжущего
	2500

	
	
	Изготовление образцов (партия 3 шт.)
	5000

	6
	Кирпич и камень керамические
	Геометрические параметры и внешний вид
	3000

	
	
	Наличие известковых включений
	3000

	
	
	Наличие высолов
	2500

	
	
	Пустотность
	3500

	
	
	Водопоглощение
	3500

	
	
	Морозостойкость 
	от 8000

	
	
	Средняя плотность
	2500

	
	
	Прочность при сжатии
	1500

	
	
	Прочность при изгибе
	1500

	
7
	Конструкции и изделия бетонные и железобетонные
	Геометрические параметры и внешний вид
	3000

	
	
	Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля (1 точка)
	500

	8
	Бетоны, растворы 
	Прочность на сжатие (партия)
	1000

	
	
	Плотность (партия)
	500

	
	
	Прочность бетона по образцам, отобранным из конструкции
	2500

	
	
	Водопоглощение
	3000

	
	
	Влажность
	1500

	
	
	Изготовление образцов из смеси заказчика
	1500

	
	
	Хранение образцов (ванна с гидрозатвором), сут
	10

	
	
	Тепло-влажностная обработка (пропарочная камера)
	2500

	
	
	Удобоукладываемость смеси
	1500

	
	
	Морозостойкость
	от 10000

	9
	Минеральный порошок 
	Зерновой состав
	2000

	
	
	Влажность
	350

	
	
	Гидрофобность
	500

	
	
	Истинная плотность
	2000

	10
	Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон 
ГОСТ Р 58406.2 


Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные ГОСТ 58406.1
	Количество вяжущего и гранулометрический состав смеси
	6200

	
	
	Объемная плотность
	1500

	
	
	Максимальная плотность смеси
	2000

	
	
	Содержание воздушных пустот
	1000

	
	
	Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ)
	700

	
	
	Пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ)
	700

	
	
	Водостойкость
	7000

	
	
	Стекание вяжущего (для ЩМАС)
	2000

	
	
	Изготовление образцов на компакторе Маршалла (партия 3 шт.)
	4000

	
	
	Подбор состава с корректировкой выпуска подобранной смеси на АБЗ 
	90000

	
	
	Подбор состава смеси 
	70000

	11
	Смеси асфальтобетонные холодные и асфальтобетон


Переработанный асфальтобетон (RAP)
	Количество вяжущего и гранулометрический состав смеси
	6200

	
	
	Объемная плотность
	1500

	
	
	Изготовление образцов на компакторе Маршалла (партия 3 шт.)
	4000

	
	
	Максимальная плотность смеси
	2000

	
	
	Содержание воздушных пустот
	500

	
	
	Объем пустот в минеральном заполнителе
	700

	
	
	Водостойкость
	5000

	
	
	Пустоты, наполненные битумным вяжущим
	700

	12
	Отбор проб 
	Выезд специалиста в пределах города 
(до 30 км)
	2500

	
	
	Выезд специалиста более 30 км
	3500 + 30 р/км

	
	
	Отбор пробы (1 точка) + пробоподготовка
	1200

	
	
	Подготовка образцов из покрытия и маркировка (без отбора проб)
	800

	
	
	Простой работ по вине заказчика (1 час)
	2000

	
	
	При большом объеме работ или удаленности
	договорная

	13
	Камни бортовые

Камни бетонные стеновые

Блоки из ячеистых бетонов
	Геометрические параметры и внешний вид
	3000

	
	
	Прочность
	3000

	
	
	Водопоглощение
	3500

	
	
	Морозостойкость
	от 8000

	
	
	Средняя плотность
	2500

	
	
	Влажность
	1500

	14
	Кирпич и камни силикатные
	Геометрические параметры и внешний вид
	3000

	
	
	Водопоглощение
	2500

	
	
	Морозостойкость 
	от 8000

	
	
	Средняя плотность в воздушно-сухом состоянии
	700

	
	
	Прочность при сжатии
	2500

	
	
	Прочность при изгибе
	1500

	15
	Дорожные одежды
	Геометрические размеры повреждений
	1500

	
	
	Толщина слоя
	500

	
	
	Ровность поперечная/продольная
	1000/5000

	
	
	Поперечный уклон
	1000

	
	
	Коэффициент сцепления колеса с дорогой
	1500

	
	
	Расстояние (100 м)
	100

	
	
	Пробное уплотнение грунта с составлением акта
	3000
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